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1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: OAKMOSS & AMBER 10773/2
Produkto klasė: kvapai
Produkto Nr.: 3302909000
UFI: C520-C02U-U000-12SE
	
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai: 
Kvepalai, aromatinės medžiagos. Nėra skirta asmeniniam naudojimui tokios formos ar koncentracijos. Smulki naudojimo aprašų sistema pateikiama 16.2. skirsnyje.
Nerekomenduojami naudojimo būdai:
Nerekomenduojama naudoti ne pagal aukščiau išdėstytus naudojimo būdus ir paskirtį

1.3. Išsami informacija apie mišinio ruošėją:
UAB „MANFIRA“
Įmonės kodas: 302812448
Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 633 11451
El. paštas: info@craftshop.lt 
Interneto svetainė: www.craftshop.lt
Papildomi kontaktai:
El. paštas: info@krevo.eu 
Interneto svetainė: www.krevo.eu

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: info@uficode.eu 
Internetinis adresas: www.uficode.eu 

1.4. Pagalbos telefono numeris 
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52
Interneto svetainė: www.vvkt.lt 
Bendras pagalbos telefonas: 112


2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008:
	Pavojaus klasė
	Pavojaus kategorija
	Pavojingumo frazė

	Odos jautrinimas
	1
	H317

	Odos dirginimas
	2
	H315

	Akių dirginimas
	2
	H319

	Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai
	1
	H410



2.2. Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
	Pavojaus piktograma (os):
	[image: ][image: ]

	Signalinis žodis
	ATSARGIAI

	Pavojingumo frazė (s):
	H317
	Gali sukelti alerginę odos reakciją

	
	H315
	Dirgina odą

	
	H319
	Sukelia smarkų akių dirginimą

	
	H410
	[bookmark: _Hlk29227111]Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus



Atsargumo frazės:
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P261 Stengtis neįkvėpti garų.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P330 Išskalauti burną.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Ženklinimo pavojų lemiantys komponentai:
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, linalool, Bergamot, ext., 3-methyl-4-(2,6,6- trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one.

2.3. Kiti pavojai 	
PBT ir vPvB: netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą. 
ED savybės: netaikoma. Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį. 
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.


3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai
Produktas yra cheminis mišinys:
	Medžiagos pavadinimas
	Indentifikaciniai Nr
	%
	Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008

	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
	CAS-No.: 54464-57-2
EC-No.: 259-174-3
	1.239024 – 19.899024
	Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	linalool
	CAS-No.: 78-70-6
EC-No.: 201-134-4
IDX-No.: 603-235-00-2
REACH-no: 01-2119474016-42
	11.818
	Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
	CAS-No.: 1222-05-5
EC-No.: 214-946-9
IDX-No.: 603-212-00-7
REACH-no: 01-2119488227-29
	2.478048 – 5.588048
	Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	2-tert-butylcyclohexyl acetate
	CAS-No.: 88-41-5
EC-No.: 201-828-7
	3.11
	Aquatic Chronic 2, H411

	[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one
	CAS-No.: 32388-55-9
EC-No.: 251-020-3
REACH-no: 01-2119969651-28
	2.17
	Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	Bergamot, ext.
	CAS-No.: 89957-91-5
EC-No.: 289-612-9
REACH-no: 01-2120117613-65
	1.86
	Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
	CAS-No.: 18479-58-8
EC-No.: 242-362-4
REACH-no: 01-2119457274-37
	1.86
	Eye Irrit. 2, H319

	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
	CAS-No.: 127-51-5
EC-No.: 204-846-3
REACH-no: 01-2120138569-45
	1.239024
	Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411

	oxacycloheptadec-10-en-2-one
	CAS-No.: 28645-51-4
EC-No.: 249-120-7
	0.0242580000000 – 0.954258
	Aquatic Chronic 2, H411

	methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
	CAS-No.: 4707-47-5
EC-No.: 225-193-0
REACH-no: 01-2120762759-36
	0.93
	Skin Sens. 1B, H317

	2,2,6-trimethyl-α-propylcyclohexanepropanol
	CAS-No.: 70788-30-6
EC-No.: 274-892-7
	0.93
	Skin Sens. 1B, H317

	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
	CAS-No.: 121-32-4
EC-No.: 204-464-7
REACH-no: 01-2119958961-24
	0.31
	Eye Irrit. 2, H319

	2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
	CAS-No.: 4940-11-8
EC-No.: 225-582-5
REACH-no: 01-2120758795-36
	0.15
	Acute Tox. 4 (Oral), H302

	Terpineol
	CAS-No.: 8000-41-7
EC-No.: 232-268-1
REACH-no: 01-2119553062-49
	0.14928
	Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

	(R)-p-mentha-1,8-diene
	CAS-No.: 5989-27-5
EC-No.: 227-813-5
IDX-No.: 601-096-00-2
REACH-no: 01-2119529223-47
	0.1244
	Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412

	pin-2(3)-ene
	CAS-No.: 80-56-8
EC-No.: 201-291-9
REACH-no: 01-2119519223-49
	0.07464
	Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

	geraniol
	CAS-No.: 106-24-1
EC-No.: 203-377-1
IDX-No.: 603-241-00-5
REACH-no: 01-2119552430-49
	0.0622
	Skin Sens. 1, H317

	3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, mixed isomers
	CAS-No.: 7212-44-4
EC-No.: 230-597-5
REACH-no: 01-2119457636-29
	0.04976
	Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	(-)-pin-2(10)-ene
	CAS-No.: 18172-67-3
EC-No.: 242-060-2
REACH-no: 01-2119519230-54
	0.03732
	Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

	caryophyllene
	CAS-No.: 87-44-5
EC-No.: 201-746-1
REACH-no: 01-2120745237-53
	0.02488
	Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 4, H413


Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje.


4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija
Užterštus drabužius nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą išplauti/ išvalyti naudojant atitinkamas plovimo/ valymo priemones. Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo saugumą. 
Patekus ant odos: Patekus produktui ant odos, nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.). Plovimui nenaudoti tirpiklių ir/ar skiediklių. Gali dirginti odą, sukelti alerginę odos reakciją. Atsiradus simptomams, kreiptis į odos gydytoją. Nusirengti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti kitus užterštus ir/ar nešvarius daiktus, prieš vėl juos naudojant gerai nuvalyti ir/ar nuplauti/ išskalbti, naudojant atitinkamas valymo/ skalbimo priemones (skalbimo milteliai, valikliai, kt.). 
Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/ praplauti vandeniu. Skalauti/ plauti ne mažiau kaip 15 minučių. 
Įkvėpus: Pasijutus blogai, išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.). 
Nurijus: išskalauti burną. Duoti gerti stiklinę vandens arba pieno. Neskatinti vėmimo (nebent su gydytojo priežiūra). Vemiant nukentėjusiojo galvą palenkti žemyn, kad skysčių nepatektų į atgal į burną ar gerklę. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą dėl skubaus gydymo. Informuoti apie preparato/medžiagos sudėtį, kuri parašyta tiekėjo SDL ar etiketėje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Akys:  paraudimas, ašarojimas, dirginimas.
Nurijus: gali sukelti pykinimą, vėmimą, pilvo skausmą, galvos svaigimą, bendrą silpnumą.
Oda: dirginimas, galimas jautrinimas.
Įkvėpus: esant didelėms koncentracijoms gali pasireikšti bendri negalavimo simptomai, galvos svaigimas ar pykinimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Gydymas simptominis, pastovi priežiūra nereikalinga, galimas ilgalaikis/ tęstinis poveikis. 


5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gaisro gesinimo priemonės
Gaisrui gesinti tinkamos priemonės: vanduo, alkoholiams atsparios putos, CO2, sausi milteliai, smėlis, vandens rūkas.
Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Stengtis neįkvėpti garų, vengti ore didelio garų kiekio susidarymo. Gaisras sukelia tankius dūmus. Degimo produktų poveikis gali pakenkti jūsų sveikatai. Uždaryti konteineriai, kurie yra veikiami ugnies, turi būti atvėsinti vandeniu. Neleiskite gaisro gesinimo vandeniui patekti į nuotekų sistemą ir į netoliese esančius paviršinius vandenis.

5.3. Rekomendacijos gaisrininkams
gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visa veidą dengiančią kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.


6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų, siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: produktui išsiliejus nutraukti darbus. Sustabdyti išsiliejimą, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones. Vengti produkto kontakto su oda, saugoti, kad nepatektų į akis, neįkvėpti. Naudoti kvėpavimo takus apsaugančias priemones, dėvėti atsparius apsauginius drabužius, hermetiškus akinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. Saugoti nuo pasklidimo dideliame plote. Surinkti išsiliejusį produktą (pvz. universalia rišamąja medžiaga).

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės
Vengti dulkių susidarymo. Išsipylus iš karto išvalyti, išsiliejusį kiekį sugerti sausa žeme, smėliu arba kita absorbuojančia medžiaga, sudėti į tinkamą tarą ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, patekus į sausumos aplinką, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote informuoti atitinkamas institucijas. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje.
Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje.


7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės
7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo:
Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.
Utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsnių nurodymus.
Gaisro prevencinės priemonės: laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio poveikio, gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.
Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. 
Aplinkos apsaugos priemonės: specialiosios priemonės netaikomos. Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas, dirvožemį, sausumos aplinką.
7.1.2. Patarimai dėl bendros darbo higienos: naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su produktu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: sandėliuoti sandariai uždarytose originaliose talpyklose, sausoje, vėsioje ir vėdinamoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui. Pakartotinai nenaudoti tuščios taros.
Nesuderinamos medžiagos: vengtinas sąlytis su kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis.
Kita informacija apie saugojimo sąlygas: laikyti 10-30 ℃ (produktas ilgiau laikant gali pakeisti spalvą. Laikant vėsiai gali susidaryti kristalai. Jei reikia, prieš naudojimą šiek tiek pašildykite (40 °C) ir gerai išmaišykite).

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
1.2. skirsnis ir 16.2. skirsnis.


8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras AP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas (ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AP naudojimui) ir turi būti užtikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.). 
Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą.

8.1. Kontrolės parametrai
Mišinio komponentų kenksmingų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:
Nėra duomenų.
 
8.2. Poveikio kontrolė
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Poveikis: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per pamainą, 5 pamainos per savaitę).
Pasirūpinti reguliaria darbo aplinkos oro kokybės kontrole. Pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti ir apsauginiai dušai. 
8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:
Darbo metu, esant galimybei, vengti kontakto su produktu. Būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar į akis. Prieš pertraukas ir po darbo privaloma nusiplauti rankas naudojant atitinkamas priemones (muilas ir kita). Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir kruopščiai juos išvalyti/išplauti atitinkamomis plovimo/skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą.
Akių/veido apsauginės priemonės
 [image: ]Dirbant su produktu nešioti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (EN 166). Saugotis, kad produktas nepatektų į akis.

Odos apsauga
[image: ] Dėvėti visą pėdą dengiančius batus, drabužius ilgomis rankovėmis, antistatinius apsauginius rūbus, (EN 1149) arba bent jau medvilninius, neįsielektrinančius darbo drabužius. Patartina naudoti odos apsauginius kremus, kurie apsaugo odą nuo ilgalaikio kontakto su produktu. Stengtis, kad produktas nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemones pasirinkite atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Rankų apsauginės priemonės
[image: ] Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias, nelaidžias pirštines, atitinkančias patvirtintą dirbant su cheminėmis medžiagomis standartą (EN 374). Medžiaga, iš kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui. Tinkama medžiaga – nitrilinė guma. Pirštinių storis turėtų būti ne mažiau nei 0,11 mm. Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkama medžiaga butilas (nitrilinė guma) – medžiagos storis 0,6 – 0,8 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min. Suteptas apsaugines pirštines rekomenduojama nedelsiant pakeisti.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės
 [image: ] Esant reikalui (susidarius aerozoliams) taip pat esant nepakankamam vėdinimui arba ilgalaikiam poveikiui naudoti kaukes arba puskaukes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (filtras P1).

Apsauga nuo terminių pavojų 
Netaikoma
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Oras: produkto dalelių poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais.
Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas. 
Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką. Produkto poveikio sausumos aplinkai kontrolei nėra nustatyta jokių specialių parametrų ir/ar priemonių.


9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
	Spalva
	Nuo šviesiai geltonos iki tamsiai geltonos

	Agregatinė būsena
	Skysta

	Kvapas
	Charakteringas, malonus

	Kvapo atsiradimo slenkstis
	Nėra duomenų

	pH
	Nėra duomenų

	Lydimosi/užšalimo temperatūra 
	Nėra duomenų

	Kristalizacijos temperatūra
	Nėra duomenų

	Pliūpsnio temperatūra
	>75 °C

	Garavimo greitis
	Nėra duomenų

	Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės
	Nėra duomenų

	Garų slėgis (20 °C)
	Nėra duomenų

	Garų tankis
	Nėra duomenų

	Tankis
	~ 1,0 g/cm³

	Tirpumas vandenyje
	Mažas

	Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo 
	Nėra duomenų

	Savaiminio užsidegimo temperatūra 
	Nėra duomenų

	Skilimo temperatūra
	Nėra duomenų

	Klampa
	Nėra duomenų

	Sprogstamosios (sprogiosios) savybės 
	Nesprogus



9.2. Kita informacija: 
9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases: Fizinių pavojų klasė(-s) – pagal JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovą ir Reglamente Nr. 440/2008 A dalyje nustatytus bandymų metodus produktui nepriskiriama nei viena fizinių pavojų klasė. 
Sprogstamosios medžiagos: netaikoma 
Degiosios dujos: netaikoma 
Aerozoliai: netaikoma 
Oksiduojančios dujos: netaikoma 
Suslėgtosios dujos: netaikoma 
Degieji skysčiai: netaikoma 
Degiosios kietos medžiagos: netaikoma 
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai: netaikoma 
Piroforiniai skysčiai: netaikoma 
Piroforinės kietosios medžiagos: netaikoma 
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai: netaikoma 
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu: netaikoma 
Oksiduojantieji skysčiai: netaikoma 
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos: netaikoma 
Organiniai peroksidai: netaikoma 
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos: netaikoma 
Desensibilizuoti sprogmenys: netaikoma 
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: netaikoma.


10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1. Reaktingumas 
Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

10.2. Cheminis stabilumas 
Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nesusidaro, tačiau garai su oru gali sudaryti degų/sprogų mišinį.

10.4. Vengtinos sąlygos 
Venkite temperatūros viršijančios (temperatūra turi būti bent 5 °C žemesnė už pliūpsnio temperatūrą) pliūpsnio temperatūrą bet kokiems degiems skysčiams. Nešildykite uždarų indų. Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Nėra leistinas kontaktas su kitomis nesupakuotomis medžiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Kontaktuojant su vandeniu arba laikant rekomenduojamomis sąlygomis vienerius metus neturėtų sukelti pavojingų skilimo produktų.


11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: produktas pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

Sudėtinių dalių ūmus toksiškumas:
2-etil-3-hidroksi-4-pironas, CAS Nr. 4940-11-8
LD50, per burną, žiurkė: 1150 mg/kg kūno masės
LD50, per odą, triušis: > 5000 mg/kg kūno masės
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas, CAS Nr. 54464-57-2
LD50, per burną, žiurkė: > 5000 mg/kg kūno masės
LD50, per odą, žiurkė: > 5000 mg/kg kūno masės 
Linalolis, CAS Nr. 78-70-6
LD50, per burną, žiurkė: 2790 mg/kg kūno masės
LD50, per odą, triušis: 5610 mg/kg kūno masės.

Odos/akių ėsdinimas/dirginimas: produktas pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip dirginantis odą ir akis (H315, 2 k., H319, 2 k.).

Odos jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip jautrinantis odą (H317, 1 k.).

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus.

Mutageninis poveikis: mutageninis poveikis nenustatytas. 

Toksiškumas reprodukcijai: toksiškumas reprodukcijai nenustatytas. 

Kancerogeniškumas: mišinys neklasifikuojamas kaip kancerogenas  

Toksiškumas vystymuisi: nenustatytas toksiškumas vystymuisi.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): nenustatytas specifinis toksiškumas.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): nenustatytas specifinis toksiškumas.

Plaučių pakenkimas prarijus: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus
11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės: 
Jokių medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, nėra pagal reglamentų (EB) kriterijus 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605.
11.2.2. Kita informacija:
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:
Produktas nedegus. 
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:   
Dirgina odą ir akis. Gali sukelti alerginę reakciją.


12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis, produktas klasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai (H410, 1 k.)
Sudedamųjų mišinio dalių toksiškumas:
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas, CAS Nr. 54464-57-2
LC50, žuvys, 96 val.: 1,3 mg/l
EC50, vandens bestuburiai, 48 val.: 1,38 mg/l
ErC50, dumbliai, 72 val.: > 2,6 mg/l 
1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas, CAS Nr. 1222-05-5
LC50, žuvys, 96 val.: 0,452 mg/l
EC50, vandens bestuburiai, 48 val.: 0,282 mg/l
ErC50, dumbliai, 72 val.: 0,72 mg/l 
2-tert-butilcikloheksilacetatas, CAS Nr. 88-41-5
LC50, žuvys, 96 val.: 1,111 mg/l
EC50, vandens bestuburiai, 48 val.: 1,671 mg/l
EC50, dumbliai, 96 val.: 0,549 mg/l 
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onas, CAS Nr. 32388-55-9
LC50, žuvys, 96 val.: 2,3 mg/l
EC50, vandens bestuburiai, 48 val.: 0,86 mg/l
EC50, dumbliai, 96 val.: 4,3 mg/l.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4. Judrumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
PBT: Netaikoma. vPvB: Netaikoma.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės: Šiame mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal vertinimo kriterijus, nurodytus (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100, (ES) 2018/605.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai; sudėtyje yra komponentų, pavojingų vandens organizmams. Vengti produkto patekimo į aplinką. 


13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Produktas:
Produkto atliekos tvarkomos kaip pavojingos atliekos pagal nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamu saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženklinimu ir informacija. Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Šis produktas, tirpalai ir bet kokie šalutiniai produktai turi būti šalinami pagal atliekų šalinimo teisės aktų reikalavimus. Šalinkite perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekų negalima išpilti į kanalizaciją.
Pakuotė:
Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Pakuočių atliekos turi būti perdirbtos. Deginimas arba šalinimas į sąvartiną galimas tik tokiu atveju, kai perdirbti nebeįmanoma.
Pastaba: Atliekų tvarkymo kodai priskiriami remiantis bendrais produkto panaudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu. Tam, kad priskirtų tinkamą atliekų šalinimo kodą atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.
Užteršta pakuotė. 
Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC).
Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių.

Atliekų klasifikavimas:
HP4 Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia akis.
HP13 Jautrinančios.
HP14 Ekotoksiškos.


14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktui taikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.
	
	
	ADR – sausumos keliai
RID – geležinkelių keliai
	ADNR – Vandens keliai
IMDG – Jūrų keliai
	IATA – oro keliai

	14.1.
	JT numeris
	3082

	14.2.
	Teisingas krovinio pavadinimas
	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N 
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)

	14.3.
	Gabenimo pavojingumo klasė
	9

	14.4
	Pakuotės grupė
	III

	14.5.
	Ženklinimas
	[image: ]



14.6. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą. 
Netaikoma. 

14.7. Papildoma informacija:
Atsitiktinai išsiliejus arba kilus gaisrui transportavimo metu, žr. pirmiau minėtuose 5, 6, 7 ir 8 skirsniuose pateiktus nurodymus.
EMS kodas: F-A, S-F.


15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų ištaisymas – Nr. L 136/3, 2007-5-29);
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies pakeičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EC bei Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 353, 2008-12-31;
Higienos norma H23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
Higienos norma HN 36 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;
„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“;
„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Atliekų tvarkymo taisyklės“;
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vandens keliais (IMDG);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo oro keliais (IATA);
Europos atliekų katalogas (EWC);
Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos R.12 skyrius. Naudojimo aprašų sistema.

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas. 


16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. Nuorodos į pakeitimus
Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006 EB su reglamento Nr. 2020/878 pakeitimais.
Peržiūrėta: 2026-07-28.
Versija: 2.

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos
Naudojimo aprašų sistema:
Naudojimo sektoriaus (SU) aprašas:
	SU22
	Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)


Cheminio produkto kategorija (PC):
	PC28
	Kvepalai, aromatinės medžiagos



16.3. Santrumpos ir akronimai 
ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais 
AP Apsauginės priemonės
CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba 
CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 
DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos 
ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra 
EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas 
EWC Europos atliekų katalogas 
ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija
H&S Sauga ir sveikata 
IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 
IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas 
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis
LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos 
MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas
MS Valstybės narės
NTP – Nacionalinė toksiškumo programa
N/E – Neįtraukta
OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje 
OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra 
PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 
PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
PROC Proceso kategorija
PC Cheminio produkto kategorija
RE Pakartotinis poveikis 
REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai 
SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas 
SDL Saugos duomenų lapas 
SE Vienkartinis poveikis
STP Nuotekų valymo įrenginiai 
SU Naudojimo sektorius
STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 
TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą 
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro 
vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

16.4. Naudoti šaltiniai 
[bookmark: _Hlk195196208]Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET duomenų bazių pateikti duomenys.

16.5. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 3 skirsnyje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) pilnas tekstas:
	Degieji skysčiai
	H226
	Degūs skystis ir garai

	Ūmus toksiškumas
	H302
	Kenksminga prarijus

	Odos dirginimas
	H315
	Dirgina odą

	Odos jautrinimas
	H317
	Gali sukelti alerginę odos reakciją

	Plaučių pakenkimas prarijus
	H304
	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

	Smarkus akių sudirginimas
	H319
	Sukelia smarkų akių dirginimą

	Ūmus pavojus vandens aplinkai
	H400
	Labai toksiška vandens organizmams

	Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai
	H410
	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

	Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai
	H411
	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

	Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai
	H412
	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

	Ilgalaikis pavojus vandens aplinkai
	H413
	Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams



16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija negali galioti.

Saugos duomenų lapo pabaiga
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